**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

**„Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“**

**I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

 **1. Предмет на поръчката:** предмет на поръчката представлява доставка на 30 (тридесет) броя нови леки автомобили с нормална проходимост (тип на купето хечбек) за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, в изпълнение на Дейност № 10 – „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

 **2.** **Срокове за изпълнение на поръчката**

 2.1. Срокът на доставка на автомобилите е до 90 (деветдесет) календарни дни.

 2.2. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 6 месеца след датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

 **3. Място на изпълнение на поръчката:** Aвтомобилите, заедно с всички придружаващи ги документи (фактури и други документи) свързани с изпълнението на поръчката, се доставят до адреса на Възложителя, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3, или на друго указано от Възложителя място на територията на град София.

 **II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ДОСТАВКА НА 30 (ТРИДЕСЕТ) БРОЯ НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ:**

- Тип на каросерията: Хечбек (АВ)

- Категория: М1

- Брой места: 4+1

- Брой врати: 5

- Двигател:

 - вид гориво: бензин

 - брой цилиндри: не по-малък от 4

 - обем, см3: не по-малък от 1 300 см3

- мощност, kW: не по-малка от 70 kW

 - екологична норма: Euro 6

 - разход на гориво (по WLTP) – не по-висок от 7,0 l/100km (при смесен цикъл на движение)

 - емисии CO2, g/см3 (по WLTP) – не повече от 150,00 g/km (при смесен цикъл на движение)

- Скоростна кутия: механична, не по-малка от 6 степенна

- Задвижване: 4х2

- Габаритни размери:

 - дължина, mm: не по-малка от 4 330 mm

 - ширина, mm: не по-голяма от 2 000 mm

 - височина, mm: не по-голяма от 1 500 mm

 - междуосие, mm: не по-малко от 2 640 mm

- Гаранционни условия:

 - гаранционен срок: не по-малък от 5 години

 - гаранционен пробег: не по-малък от 150 000 km

 - гаранционен срок на антикорозионното покритие: не по-малък от 10 години

- Технически изисквания:

 - Безопасност:

 - регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател

 - въздушна възглавница за водача и за пътника до водача

 - странични въздушни възглавници

 - въздушни завеси

 - предпазни колани за всички седалки

 - антиблокираща спирачна система

 - система за разпределение на спирачната сила

 - асистент при аварийно спиране

 - електронна система за контрол на траекторията (стабилност) ESP (или еквивалентна)

 - електронна система за контрол на сцеплението (или еквивалентна)

 - система за движение с постоянна скорост

 - система за контрол на налягането на въздуха в гумите

 - система за следене концентрацията на водача

 - предупредителен сигнал при непоставени предпазни колани и отворена врата

 - регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател

- Минимално обзавеждане:

 - предни и задни дискови спирачки

 - централно заключване с дистанционно управление

 - имобилайзер

 - климатик

 - бордови компютър

 - регулируема по височина седалка на водача

 - подлакътник между предните седалки

 - прозорци на вратите с електрическо управление

 - странични огледала с електрическо управление и подгряване

 - радио с USB

 - автоматични фарове

 - дневни светлини

 - фарове за мъгла

 - тонирани стъкла

 - джанти с размер не по-малък от 15‘‘

 - резервно колело, монтирано фабрично

 - боя металик

 - цвят: сребрист, тъмносив, черен, син, тъмносин и техните нюанси

 - комплект инструменти, включващ крик и ключ за болтовете (гайките) на колелата и 2 (два) броя метални вериги за сняг, съответстващи на размера на колелата

***ДРУГИ ИЗИСВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:***

* Всички автомобили трябва да са от една марка и модел, да са с еднакви минимални изискуеми параметри и да са с идентично оборудване.
* Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език.
* Автомобилите следва да бъдат с доказан произход и да бъдат придружени с декларация за произход и сертификат за съответствие;
* Участникът следва да бъде оторизиран от производителя или от негов официален представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или всички продукти на производителя.
* Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя и/или официален негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване.
* Участникът трябва в техническото си предложение да представи брошура с техническите данни на предлагания автомобил, заверена с „вярно с оригинала“ и/или линк с тази информация.
* Избраният изпълнител трябва да извърши първоначална регистрация в КАТ и представи на Възложителя голям и малък талон на автомобила, както и талон за преминат ГТП.
* Техническото обслужване и ремонт на автомобилите следва да се извършва в рамките на гаранционните срокове и гаранционното обслужване в сервизна база на участника в страната (собствена или наета).
* При доставката, всички автомобили следва да бъдат с платена застраховка „Гражданска отговорност“ и „Пълно Каско на МПС“ за срок от 12 месеца.
* Автомобилите трябва да бъдат доставени заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара.
* При приемане на доставката участникът избран за изпълнител следва да проведе приемателни тестове на доставените нови моторни превозни средства съвместно с представител/и на възложителя, както и да се провери съответствието им с техническата спецификация и техническото предложение, за резултатите от които да се състави Приемно — предавателен протокол, който да се подпише от двете страни.
* Гаранционна отговорност и изисквания за гаранции:

 - пълна функционална годност на доставените автомобили съгласно предназначението на автомобилите.

 - в рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички появили се дефекти, недостатъци и/или повреди и/или несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранцията обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, касаеща гаранционната отговорност на производителя, и включва: осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на Протокол за регистрация /след като доставеното МПС бъде регистрирано в КАТ/, между доставчика и крайния получател при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.